Reglamento F-1 2024

1. Modelos admitidos.

Podrán participar cualquier reproducción escala 1/24 de los coches que han participado en los grandes premios de Formula 1 en los años 1974-1998.

1. Carrocería.

Material.

Fabricadas en plástico, fibra de vidrio o fibra de carbono.

La carrocería debe estar pintada y decorada.

Piezas obligatorias.

 Alerón delantero.

Alerón trasero.

Piloto entero.

Tapacubos en las 4 ruedas.

1. Chasis.

Libre.

Tornillería.

Libre.

Contrapesos.

Libre.

1. Motor.

El motor será el Srp-1039 Slim cam de 36.000rpm de estricta serie.

1. Guía y trencilla.

Libre.

1. Transmisión.

Libre.

1. Ejes.

Libre.

1. Rodamientos.

Libres.

1. Ruedas.

Las ruedas delanteras deberán apoyar en una superficie plana.

Las ruedas delanteras serán las SC-2416p.

Las ruedas traseras serán las SC-2422p.

1. Imán.

No están permitidos los imanes, exceptuando los del propio motor.

1. Pesos y medidas.

Eje delantero.

Anchura máxima 88mm.

Eje trasero.

Anchura máxima 88mm.

Altura parte delantera.

Altura mínima 1mm.

Altura parte trasera.

Altura mínima 1,2mm al final de carrera.

Peso carrocería.

Peso mínimo 35gr.

Peso chasis.

Peso mínimo 130gr.